# STRADA TAMPEI

## H07RN-F 3x1.5 mm H07RN-F 3x1.5 mm

TE-AC TE.G

5xH07RN-F(MCCGI) 5x2.5 mm

25xH07RN-F 3x1.5 mm EV1

CA C

## PS SV SP

**SN** *P1*

*P2*

*P3*

SISTEM DE FANTANA ARTEZIANA

5xHO7RN-F 3x1.5 mm

## 12V 12V 12V 12V 12V

5xHO7RN-F 3x1.5 mm

## 12V 12V 12V 12V 12V

5xHO7RN-F 3x1.5 mm

## 12V 12V 12V 12V 12V

*P4* 5xHO7RN-F 3x1.5 mm

## 12V 12V 12V 12V 12V

*P5* 5xHO7RN-F 3x1.5 mm

## 12V 12V 12V 12V 12V

LEGENDA

LEGENDA:

Tablou electric montaj aparent pe soclu de beton, confectie metalica, cu usa plina cu yala, minim IP66;

TE.G

Tablou tehnologic automatizare protectie si control Electrod vertical-teava OLZn 21/2", L=2.5m;

TE-AC

Priza de pamant artificiala OLZn 40x4;

Priza de pamant naturala (de fundatie) OLZn 40x4;

Retea electrica monofazata pentru iluminat exterior, cablu HO7RN-F 3x1.5 mm ;

Corp de iluminat cu sursa LED 12x1W, IP68, 12V, cu gaura centrala pentru duza si spatiu pentru intoarcerea apei in bazin, minim IP68

Camin cu electrovana golire apa bazin

C fantana;

Camin apometru cu electrovana alimentare

CA cu apa bazin fantana;

*s*

Electrovane 12V, 0.29A, IP68.

*Pompe submersibile, 2.2 kW, 3P, 50 Hz, IP68*

NOTA:

ELEMENTELE METALICE ALE TUTUROR INSTALATIILOR, UTILAJELOR SI ALE CONSTRUCTIILOR CARE IN MOD NORMAL NU SUNT SUB TENSIUNE SE VOR ECHIPOTENTIALIZA SI LEGA LA PRIZA DE PAMANT.

TRECERILE DE CABLU PRIN STRUCTURA FANTANII SE VOR REALIZA CU AJUTORUL UNEI TEVI DIN PVC

VERIFICATOR:

SV Senzor de vant

SP Senzor de ploaie

SN Senzor de nivel

ETANS.

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE AFERENTE FANTANII SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DIN CARTEA TEHNICA A FANTANII ELABORATA DE CATRE FURNIZORUL ACESTEIA.

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L.

Registrul comerțului: J08/1268/16

Cod Unic de Înregistrare: 36192187 Str.Paraului, nr. 18, Brasov, jud.Brasov

Beneficiar:

Proiect:

## MUNICIPIUL BRASOV

Proiect nr.:

## 19.105

Faza:

ECHIPAMENTUL SI INSTALATIA HIDRAULICA VOR FI FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT CE VA FI ACHIZITIONAT PRIN GRIJA BENEFICIARULUI AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

Tel: 0723 192 012

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA:

REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII

Amplasament:

## D.T.A.C.

+P.Th.

PENTRU TOATE ELEMENTELE (POMPE, ELECTROVANE, DUZE, TEVA, PLC, ETC.)

Arhitect:

Proiectat:

arh. Lucian Paltanea

ing. Viorel Dogaru


## 1:50

DATA:

VALEA CETATII, BRASOV, JUD. Brasov

Titlu plansa:

Plansa Nr.



Desenat:

ing. Viorel Dogaru

## 03.2019

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA

E-03