*senzor de vant* si ploaie

*Bazin fantana arteziana*

*CS DN80 s s s s s*

# *P1*

*CS DN80 s s s s s*

# *P2*

*CONTROLER*

*CS DN80 s s s s s*

# *P3*

*CS DN80 s s s s s*

# *P4*

*CS DN80 s s s s s*

# *P5*

*senzor de nivel*

*Pompa submersibila 2.2kW, h=8m, 33m3/h,* 50 Hz, IP68, echipata cu clapeta de sens si senzor de presiune

*A Apometru*

*s* NOTA:

*R*

*Conducta de alimentare cu apa pentru* umplere si completare a pierderilor PEID DN65

*Conducta de golire* PVC-KG160

### LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR SANITARE

*A* TEHNOLOGICE AFERENTE FANTANII SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DIN CARTEA

TEHNICA A FANTANII ELABORATA DE CATRE FURNIZORUL ACESTEIA.

### ECHIPAMENTUL SI INSTALATIA HIDRAULICA VOR FI FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT CE VA FI ACHIZITIONAT PRIN GRIJA BENEFICIARULUI AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE PENTRU TOATE ELEMENTELE (POMPE, ELECTROVANE, DUZE, TEVA, PLC, ETC.)

*R*

*Reteaua publica de* canalizare PVC-KG160

*De la reteaua publica* de alimentare cu apa

*Spre reteaua locala de* canalizare

VERIFICATOR:

*PREZENTA PLANSA SE VA CITI IMPREUNA CU PLANSA S-02; S-04; S-05*

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. Registrul comerțului: J08/1268/16 Cod Unic de Înregistrare: 36192187

Str.Paraului, nr. 18, Brasov, jud.Brasov

Beneficiar:

Proiect:

MUNICIPIUL BRASOV

Proiect nr.:

## 19.105

Faza:

Tel: 0723 192 012


SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA:

REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII

Amplasament:

## D.T.A.C.

Arhitect: Proiectat:

Desenat:

arh. Lucian Paltanea ing. Viorel Dogaru

ing. Viorel Dogaru

%

DATA:

## 04.2019

Titlu plansa:

VALEA CETATII, BRASOV, JUD. Brasov

## SCHEMA FUNCTIONALA

Plansa Nr.

## S-03