# FAZE DETERMINANTE,

Lucrarile prevazute in tabelul de mai jos se stabilesc ca faze de executie determinante in conformitate cu Legea 10/95, la care se vor intocmi documente de calitate si vor participa la intocmirea acestora persoanele mentionate in tabel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Cine participa | Act nr. si data |
| 1. | Proba de presiune la conductele instalatiilor de apa | E+B+P | PV |
| 2. | Proba de functionare la conductele instalatiilor de canalizare | E+B+P | PVR |

# PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR PE FAZE DE EXECUŢIE

În conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii si Normativul C 56 – 85 privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii, pentru lucrarile din prezentul proiect se vor intocmi documente conform tabelului urmator:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Lucrarea ce se controleaza | | | | | Document intocmit | Participa si semneaza | Obs. |
| 0 | 1 | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Predare-primire echipamente | amplasament | traseu | conducte | si | PV | B+E |  |
| 2 | Verificarea calitatii conductelor, amplasarea lor corespunzatoare, montajul, prinderile, pantele, armaturile si echipamentele, de sectorizare, masurare ( inainte de izolatii,probe) | | | | | PVLA | B+E |  |
| 3 | Verificare lucrari constructii anexe (camine, racorduri, etc.) | | | | | PV | B+E |  |
| 4 | Probe de presiune si de functionare | | | | | PV | B+E+P |  |
| 5 | Verificarea inainte de montaj a caracteristicilor echipamentelor, corespondentelor cu documentatia, inclusiv calitatea lucrarilor anexe de constructii | | | | | PV | B+E |  |
| 6 | Verificarea functionarii intregii instalatii, asigurarea parametrilor pentru care a fost dimensionata | | | | | PV | B+E |  |
| 7 | Verificari finale de receptie:   * prezentare procese verbale de lucrari ascunse * certificate de calitate pentru materialele puse in opera * buletinele de verificare a echipamentelor * refacerea terenului la starea initiala, trotuar, etc. | | | | | PV | B+E |  |

\* Borderoul cu documente pentru intocmirea *cartii tehnice* va contine: procese verbale, certificate de calitate ale materialelor, buletinele de verificare a echipamentelor, tabelul cu personalul care a executat lucrarile, dispozitiile de santier.

## Beneficiarul si constructorul vor anunta in scris cu 5 zile inainte data cand proiectantul se va prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program.

Beneficiarul si constructorul raman raspunzatori de consecintele care decurg din neconvocare in timp util a proiectantului pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PV - proces verbal | PVR – proces verbal de receptie | E - executant |
| PVLA - proces verbal de lucrari ascunse | P – proiectant | B - beneficiar |

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. Ing. Viorel Dogaru